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	ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN

	DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Licitación Privada-SAMO-APOYO FINANCIERO Número: 1 Año: 2026
Expediente N°: EX-2026-16262789- -GDEBA-HZGMLVMSALGP
Objeto: Adquisición de Autoclave y ablandadora de agua. Se solicita visita técnica.
Destino: HOSPITAL DESCENTRALIZADO ZONAL GENERAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: HOSPITAL DESCENTRALIZADO ZONAL GENERAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
Domicilio: AVENIDA DEL LIBERTADOR Nro. 710   - MORENO                                                                                              
DATOS DEL OFERENTE
Nombre o Razón Social: 
CUIT: 
N° Prov. del Estado: 
Domicilio Comercial: 
Domicilio Legal: 
E-Mail PROVEEDORESBA.CGP para notificaciones*: 


	RENGLÓN
	CANTIDAD
	MUESTRA
	DESCRIPCIÓN
	CÓD. VADEME
	CÓD. SIGAF
	Precio Unitario $
	Precio Total $

	1
	1
	No
	AUTOCLAVE TIPO AUTOMATICO METODO POR VAPOR DE AGUA UNIDAD Autoclave por vapor de agua, con ablandador de agua, calderín eléctrico y compresor de aire comprimido. Con diseño y fabricación bajo norma ISO 13485. Demás condiciones y características según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y Particulares (PETP)
	KE404003
	00177-0019
	.....................
	.....................

	2
	1
	No
	ABLANDADORAS DE AGUA CAUDAL 3500 L/H-SISTEMA INTERC ANIONES A CATIONES INTERCAMBIO IONICO POR RESINA UNIDAD SIST. REGENERACION AUTOMATICO Equipo de osmosis inversa compatible con el caudal de consumo de la autoclave. Su necesidad deberá ser evaluada por el oferente del equipo, según condiciones de diseño y requisitos preestablecidos, así como según calidad de agua de la institución verificada durante la visita técnica. Demás condiciones y características según Pliego de Especificaciones Técnicas.
	BB599729
	00126-0009
	.....................
	.....................

	
	
	
	
	
	
	Total Neto $
	


Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS
	Garantía de Mantenimiento de Oferta

	Tipo
	

	Importe
	$ ........................................................................................................
Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS ...............................................................


	REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
Lugar y Dirección: H.Z.G. Mariano y Luciano de la Vega Oficina de compras y contrataciones - HOSPITAL DESCENTRALIZADO ZONAL GENERAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
Plazo y Horario: Hasta la fecha y hora fijada para la apertura de ofertas

ACTO DE APERTURA:
Lugar y Dirección: H.Z.G. Mariano y Luciano de la Vega Oficina de compras y contrataciones - HOSPITAL DESCENTRALIZADO ZONAL GENERAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA
Fecha y Hora: 27/10/2026 a las 12:00hs.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
Lugar/Dirección: Ingeniería

FORMA Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES/INSUMOS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
Forma y Plazo de Entrega: UNICA

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) días hábiles administrativos.
Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento de oferta, el mismo quedará prorrogado por igual término, salvo manifestación fehaciente del oferente, efectuada con una antelación mínima de diez (10) días.

FACTURACIÓN Y PAGO: Ver anexo de Condiciones particulares.

OBSERVACIONES: El presente llamado se rige por la Ley N°13.981, aprobado por la R.G. 76/19 de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, y su Decreto Reglamentario N°59/19 E.

En concordancia con lo normado en el Decreto reglamentario N° 59/19 E. TODAS LAS NOTIFICACIONES RESPECTO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓNSE ENVIARÁN AL DOMICILIOELECTRÓNICO PROVISTO POR LA CGP


La presente licitación incluye anexo 5 de especificaciones técnicas y solicita visita técnica. Visita día oficial 22-10-2026 de 08.00 a 13.00 hs.

Descripción Específica de los items con detalles agregados:

Item  1: Autoclave por vapor de agua, con ablandador de agua, calderín eléctrico y compresor de aire comprimido. Con diseño y fabricación bajo norma ISO 13485. Demás condiciones y características según Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y Particulares (PETP)

Item  2: Equipo de osmosis inversa compatible con el caudal de consumo de la autoclave. Su necesidad deberá ser evaluada por el oferente del equipo, según condiciones de diseño y requisitos preestablecidos, así como según calidad de agua de la institución verificada durante la visita técnica. Demás condiciones y características según Pliego de Especificaciones Técnicas.

